Freispiegelgully / PUR / SitaStandard

100624

LV-Langtext: SitaStandard senkrecht, aus Polyurethan, wärmegedämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, in der Nennweite DN125. Abflussmenge 9,7 l/s bei 45 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfangs, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaStandard senkrecht DN 125, mit Sarnafil-TG 66-15 beige-Manschette
Nennweite DN: DN 125
Außendurchmesser OD (mm): 125 mm
Artikelnummer: 100624
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH