Freispiegelgully / PUR / SitaStandard

101649

LV-Langtext: SitaStandard abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegedämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, in der Nennweite DN100. Abflussmenge 6,3 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfangs, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaStandard abgewinkelt DN 100, mit Alkorplan F35276-Manschette
Nennweite DN: DN 100
Außendurchmesser OD (mm): 110 mm
Artikelnummer: 101649
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH