Freispiegelgully / PUR / SitaStandard

101790

LV-Langtext: SitaStandard Fluid abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegedämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, für Flüssigkunststoffabdichtungen, in der Nennweite DN 100. Abflussmenge 6,3 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit eingeschäumtem Heizelement nach EN 60335-1/2 und 2,0 m langem Kabel zum direkten Anschluss an 230 V bei einer Heizleistung von ca.10 W, inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaStandard Fluid abgewinkelt DN 100, mit Klebeflansch
Nennweite DN: DN 100
Außendurchmesser OD (mm): 110 mm
Artikelnummer: 101790
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH