Freispiegelgully / PUR / SitaSani

102724

LV-Langtext: SitaSani® 125 Sanierungsgully, aus Polyurethan, Höhe 250 mm, wärmegedämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, Abflussmenge 8,8 l/s bei 45 mm Stauhöhe, zur Sanierung von Innendurchmessern von 134–168 mm, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) zur homogenen Verbindung der Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfangs. Komplett inkl. Kiesfang, Gleitmittel und zwei unterschiedlich großer Dichtungen zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaSani® 125, mit Sarnafil-TG 66-15 beige-Manschette
Rückstausicher: 134 - 168 mm
Artikelnummer: 102724
Anschlussmanschette: -Manschette
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH