Freispiegelgully / PUR / SitaSani

103200

LV-Langtext: SitaSani® 90 Sanierungsgully, aus Polyurethan, Höhe, 550 mm, wärmegedämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, Abflussmenge 5,7 l/s bei 35 mm Stauhöhe, zur Sanierung von Innendurchmessern von 98–108 mm. Mit großer eingeschäumten Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) zur homogenen Verbindung der Dachabdichtung. Mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfangs. Komplett inklusive Kiesfang, Gleitmittel und mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaSani® 90, mit Bitumen-Manschette
Rückstausicher: 98 - 107 mm
Artikelnummer: 103200
Anschlussmanschette: Bitumen-Manschette
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH