Freispiegelgully / PUR / SitaSani

103629

LV-Langtext: SitaSani® 70 Sanierungsgully, aus Polyurethan, Höhe 255 mm, wärmegedämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, Abflussmenge 4,1 l/s bei 35 mm Stauhöhe, zur Sanierung von Innendurchmessern von 82–103 mm. Mit großer eingeschäumten Wunschanschlussmanschette (300 mm x 300 mm) zur homogenen Verbindung der Dachabdichtung. Mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfangs. Komplett inklusive Kiesfang, Gleitmittel und mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaSani® 70, mit Thermoplan T TL 15-Manschette
Rückstausicher: 82 - 103 mm
Artikelnummer: 103629
Anschlussmanschette: Thermoplan T TL 15-Manschette
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH