Freispiegelgully / PUR / SitaSani

103699

LV-Langtext: SitaSani® 70 Schraubflansch Sanierungsgully, aus Polyurethan, Höhe 255 mm, wärmegedämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, Abflussmenge 4,1 l/s bei 35 mm Stauhöhe, zur Sanierung von Innendurchmessern von 82-103 mm. Mit eingeschäumtem Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Gewindestifte, Losflansch aus Aluminium zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff oder Kautschukbahnen und zwei Dichtmanschetten. Inklusive Kiesfang, Gleitmittel und mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaSani® 70 Schraubflansch, mit Schraubflansch
Rückstausicher: 82 - 103 mm
Artikelnummer: 103699
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH