Freispiegelgully / PUR / SitaSani

103810

LV-Langtext: SitaSani® 95 Sanierungsgully, aus Polyurethan, Höhe 550 mm, wärmegedämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, Abflussmenge 4,0 l/s bei 35 mm Stauhöhe, zur Sanierung von Innendurchmessern von 100–140 mm, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) zur homogenen Verbindung der Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfangs. Komplett inkl. Kiesfang, Gleitmittel und zwei unterschiedlich großer Dichtungen zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaSani® 95, mit PVC weich-Manschette
Rückstausicher: 100 - 140 mm
Artikelnummer: 103810
Anschlussmanschette: -Manschette
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH