Freispiegelgully / PUR / SitaSani

106334

LV-Langtext: SitaSani® 63 Sanierungsgully, aus Polyurethan, Höhe 550 mm, wärmegedämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, Abflussmenge 6,1 l/s bei 35 mm Stauhöhe, zur Sanierung von Innendurchmessern von 68–86 mm. Mit großer eingeschäumten Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) zur homogenen Verbindung der Dachabdichtung. Mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfangs. Komplett inklusive Kiesfang, Gleitmittel und mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaSani® 63, mit Rhepanol HG 18-Manschette
Rückstausicher: 68 - 86 mm
Artikelnummer: 106334
Anschlussmanschette: Rhepanol HG 18-Manschette
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH