Freispiegelgully / PUR / SitaIndra

108510

LV-Langtext: SitaIndra Gründach, abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegedämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, in der Nennweite DN 70, mit Anschlussrohr und Sicherungsschelle aus Edelstahl, Dampfsperrplatte flex zum sicheren Anschluss an die Dampfsperre, zweiteiligem Dämmkörper aus Mineralwolle mit einer Wärmeleitfähigkeit lambda=0,04 W/mK und einer Druckfestigkeit von 70 kPa, in der Größe 480 x 980 x 120 mm. Zur Entwässerung von Retentionsdächern, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur eventuellen Aufnahme des Anstauelements oder Retentionsbauteils, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaIndra Gründach, mit PVC weich-Manschette
Nennweite DN: DN 70
Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
Artikelnummer: 108510
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH