Druckströmungsgully / PUR / SitaDSS Profi

140410

LV-Langtext: SitaDSS Profi Druckströmungsgully, aus Polyurethan, wärmegedämmt, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, zum direkten Anschluss an PE-Rohre (Stumpfschweißung oder mit Elektroschweißmuffe), zur Druckströmungsentwässerung. Mit einer Abflussmenge von 17,0 l/s bei 55 mm Stauhöhe und Vollfüllung, mit großer Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm), passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Airstops mit Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Profi DN 70, mit PVC weich-Manschette
Nennweite DN: DN 70
Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
Artikelnummer: 140410
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH