Druckströmungsgully / PUR / SitaDSS Profi

140499

LV-Langtext: SitaDSS Profi Schraubflansch Druckströmungsgully, aus Polyurethan, wärmegedämmt, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, zum direkten Anschluss an PE-Rohre (Stumpfschweißung oder mit Elektroschweißmuffe), zur Druckströmungsentwässerung. Mit einer Abflussmenge von 17,0 l/s bei 55 mm Stauhöhe und Vollfüllung, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion, mit eingeschäumtem Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, Losflansch aus Aluminium, zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Komplett inklusive Airstop und Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Profi Schraubflansch DN 70, mit Schraubflansch
Nennweite DN: DN 70
Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
Artikelnummer: 140499
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH