Druckströmungsgully / PUR / SitaDSS Profi

143520

LV-Langtext: SitaDSS Profi lang Druckströmungsgully ohne Airstop, aus Polyurethan, wärmegedämmt, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, zum direkten Anschluss an das SitaPipe Edelstahl Rohrsystem, zur Druckströmungsentwässerung. Mit einer Abflussmenge von 17,2 l/s bei 55 mm Stauhöhe und Vollfüllung, mit großer Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm), passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette. Nur in Kombiantion mit dem SitaDSS Profi Anstauelement zu verwenden. Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Profi lang DN 70, mit Wolfin IB-Manschette
Nennweite DN: DN 70
Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
Artikelnummer: 143520
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH