Druckströmungsgully / PUR / SitaDSS Indra

147637

LV-Langtext: SitaDSS Indra Notentwässerungsset zur Druckströmungsentwässerung, mit abgewinkeltem Attikagully, aus Polyurethan, wärmegedämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, in der Nennweite DN 70, Abflussmenge 17,3 l/s bei 45 mm Stauhöhe, mit Anschlussrohr und Sicherungsschellen aus Edelstahl, Dampfsperrplatte flex zum sicheren Anschluss an die Dampfsperre und PUR Dämmkörper mit einer Wärmeleitfähigkeit lambda=0,025 W/mK und einer Druckfestigkeit von 200 kPa. Mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Anstauelements mit Airstop und Dichtring. Komplett als Set mit 3,0 m Fallleitung aus 1 Rohr à 2000 mm und 1 Rohr à 1000 mm inklusive Rohrschellen. Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Indra, mit Evalon V hellgrau-Manschette
Nennweite DN: DN 70
Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
Artikelnummer: 147637
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH