Freispiegelgully / PUR / SitaTrendy

150399

LV-Langtext: SitaTrendy Schraubflansch senkrecht, aus Polyurethan, wärmegedämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, in der Nennweite DN 70. Abflussmenge 5,5 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion. Mit eingeschäumtem Heizelement nach EN 60335-1/2 und 2,0 m langem Kabel zum direkten Anschluss an 230 V bei einer Heizleistung von ca.10 W, mit eingeschäumten Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, Losflansch aus Aluminium und zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoffoder Kautschuckbahnen. Komplett inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy Schraubflansch senkrecht DN 70, mit Schraubflansch
Nennweite DN: DN 70
Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
Artikelnummer: 150399
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH