Freispiegelgully / PUR / SitaTrendy

150699

LV-Langtext: SitaTrendy Schraubflansch senkrecht, aus Polyurethan, wärmegedämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, in der Nennweite DN 125. Abflussmenge 8,7 l/s bei 45 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion. Mit eingeschäumten Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, Losflansch aus Aluminium und zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschuckbahnen. Komplett inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy Schraubflansch senkrecht DN 125, mit Schraubflansch
Nennweite DN: DN 125
Außendurchmesser OD (mm): 125 mm
Artikelnummer: 150699
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH