Freispiegelgully / PUR / SitaTrendy

150790

LV-Langtext: SitaTrendy Fluid senkrecht, aus Polyurethan, wärmegedämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, für Flüssigkunststoffabdichtungen, in der Nennweite DN 125. Abflussmenge 8,7 l/s bei 45 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit eingeschäumtem Heizelement nach EN 60335-1/2 und 2,0 m langem Kabel zum direkten Anschluss an 230 V bei einer Heizleistung von ca.10 W, inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy Fluid senkrecht DN 125, mit Klebeflansch
Nennweite DN: DN 125
Außendurchmesser OD (mm): 125 mm
Artikelnummer: 150790
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH