Freispiegelgully / PUR / SitaTrendy

151699

LV-Langtext: SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegedämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, in der Nennweite DN 100. Abflussmenge 5,6 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion. Mit eingeschäumtem Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, Losflansch aus Aluminium und zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschuckbahnen. Komplett inklusive Kiesfang liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt DN 100, mit Schraubflansch
Nennweite DN: DN 100
Außendurchmesser OD (mm): 110 mm
Artikelnummer: 151699
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH