Freispiegelgully / PUR / SitaTrendy

151702

LV-Langtext: SitaTrendy abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegedämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, in der Nennweite DN100. Abflussmenge 5,6 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfanges,  mit eingeschäumtem Heizelement nach EN 60335-1/2 und 2,0 m langem Kabel zum direkten Anschluss an 230 V bei einer Heizleistung von ca.10 W liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy abgewinkelt DN 100, mit Thermofin F15-Manschette
Nennweite DN: DN 100
Außendurchmesser OD (mm): 110 mm
Artikelnummer: 151702
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH