Freispiegelgully / PUR / SitaTrendy

151890

LV-Langtext: SitaTrendy Fluid abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegedämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, für Flüssigkunststoffabdichtungen, in der Nennweite DN 125. Abflussmenge 7,9 l/s bei 45 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy Fluid abgewinkelt DN 125, mit Klebeflansch
Nennweite DN: DN 125
Außendurchmesser OD (mm): 125 mm
Artikelnummer: 151890
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH