Freispiegelgully / PUR / SitaEasy Plus

180218

LV-Langtext: SitaEasy Plus Attikagully, aus Polyurethan, wärmegedämmt, in der Nennweite DN 70, mit geradem Festflansch. Abflussmenge 0,5 l/s als Speier bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss von Rohren mit Steckmuffe, mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (300 mm x 300 mm), zur Notentwässerung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaEasy Plus DN 70, mit Tectofin RG-Manschette
Nennweite DN: DN 70
Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
Artikelnummer: 180218
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH