Freispiegelgully / PUR / SitaEasy Plus

180618

LV-Langtext: SitaEasy Plus Attikagully, aus Polyurethan, wärmegedämmt, in der Nennweite DN 125, mit geradem Festflansch. Abflussmenge 1,0 l/s als Speier bei 45 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss von Rohren mit Steckmuffe, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm), mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme eines optionalen Kiesfangs, zur Notentwässerung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaEasy Plus DN 125, mit Tectofin RG-Manschette
Nennweite DN: DN 125
Außendurchmesser OD (mm): 125 mm
Artikelnummer: 180618
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH