Freispiegelgully / PUR / SitaEasy Plus

180831

LV-Langtext: SitaEasy Plus Attikagully, aus Polyurethan, wärmegedämmt, in der Nennweite DN 150, mit geradem Festflansch. Abflussmenge 1,5 l/s als Speier bei 45 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss von Rohren mit Steckmuffe, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm), mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme eines optionalen Kiesfangs, zur Notentwässerung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaEasy Plus DN 150, mit Flagon EP-S sandgrau-Manschette
Nennweite DN: DN 150
Außendurchmesser OD (mm): 160 mm
Artikelnummer: 180831
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH