Freispiegelgully / PUR / SitaEasy Go

183800

LV-Langtext: SitaEasy Go Attikagully, aus Polyurethan, DN 100. Abgewinkelter Festflansch mit 45° Keilausbildung zum direkten Aufschweißen von Bitumenbahnen. Abflussmenge 0,7 l/s als Speier bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss von Rohren mit Steckmuffe, mit großer eingeschäumter Bitumenmanschette (495 mm x 495 mm). Mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme eines Kiesfangs, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaEasy Go DN 100, mit Bitumen-Manschette
Nennweite DN: DN 100
Außendurchmesser OD (mm): 110 mm
Artikelnummer: 183800
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH