Freispiegelgully / PUR / SitaCompact

191299

LV-Langtext: SitaCompact Schraubflansch Balkongully, abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegedämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, in der Nennweite DN 50. Abflussmenge 3,9 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung. Mit Schraubflansch aus Aluminium zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen und eingeschäumtem Aluminiumring mit vier Gewindehuelsen M6 zur Aufnahme der beiliegenden Gewindestifte, mit Sechskantmuttern und Unterlegscheiben. Komplett inkusive Kiesfang und zwei Dichtmanschetten, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaCompact Schraubflansch abgewinkelt DN 50, mit Schraubflansch
Nennweite DN: DN 50
Außendurchmesser OD (mm): 50 mm
Artikelnummer: 191299
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH