Freispiegelgully / PUR / SitaCompact

191450

LV-Langtext: SitaCompact Balkongully, abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegedämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, in der Nennweite DN 70. Abflussmenge 4,1 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (300 mm x 300 mm) passend zur Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfanges. Komplett inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaCompact abgewinkelt DN 70, mit Evalon V schiefergrau-Manschette
Nennweite DN: DN 70
Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
Artikelnummer: 191450
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH