Freispiegelgully / PUR / SitaCarport

292837

LV-Langtext: SitaCarport Carportgully, aus Polyurethan, wärmegedämmt, Abflussmenge 4,0 l/s bei 35 mm Stauhöhe, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm) zur homogenen Verbindung der Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfangs, mit Kiesfang und Zink-Standrohrkappe für den Anschluss an ein Regenfallrohr nach DIN EN 612, 6-teilig, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaCarport, mit Evalon V hellgrau-Manschette
Ausführung: Mit Zinkverblendkappe
Nennweite DN: DN 95
Außendurchmesser OD (mm): 93 mm
Artikelnummer: 292837
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH