Brandschutz / FSE / Mit Kiesfang

F303165

LV-Langtext: SitaFireguard® mit Kiesfang, DN 100, für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen Durchdringungen nach DIN 18234 Teil 3 u. 4, bestehend aus: PE-Grundkörper mit Kragen zur Fixierung am Verstärkungsblech nach DIN 18807 mit vormontierter Brandschutzmanschette, einer Dichtmanschette zum Einklemmen der Dampfsperre. Nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, Abflussmenge 5,6 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Inklusive Aufstockelement für Dämmstoffstärken von 65 mm bis 210 mm aus PUR mit großer Wunschanschlussmanschette und Kiesfang. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung komplett liefern und fachgerecht einbauen. Bei Dächern mit Polyurethandämmung ist zusätzlich der SitaFireguard® Dämmkörper zu verwenden.

Bezeichnung: SitaFireguard® mit Kiesfang, DN 100, mit Novoproof mit Fügerand-Manschette
Anschluss: Novoproof mit Fügerand-Manschette
Nennweite DN: DN 100
Außendurchmesser OD (mm): 110
Artikelnummer: F303165
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH