Brandschutz / FSE / Schraubflansch mit Anstauelement

F303899

LV-Langtext: SitaFireguard® Schraubflansch mit Anstauelement, zur Notentwässerung, DN 125, für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen Durchdringungen nach DIN 18234 Teil 3 u. 4, bestehend aus: PE-Grundkörper mit Kragen zur Fixierung am Verstärkungsblech nach DIN EN 1090-4 mit vormontierter Brandschutzmanschette, einer Dichtmanschette zum Einklemmen der Dampfsperre. Nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, Abflussmenge 12,0 l/s bei 45 mm Stauhöhe. Inklusive Aufstockelement für Dämmstoffstärken von 105 mm bis 570 mm aus PUR mit Schraubflansch-Konstruktion und signalgelbem Anstauelement. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, komplett liefern und fachgerecht einbauen. Bei Dächern mit Polyurethandämmung ist zusätzlich der SitaFireguard® Dämmkörper zu verwenden.

Bezeichnung: SitaFireguard® Schraubflansch mit Anstauelement, DN 125, mit Schraubflansch
Anschluss: Schraubflansch
Nennweite DN: DN 125
Außendurchmesser OD (mm): 125
Artikelnummer: F303899
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH