Brandschutz / Lüftung / mit PE-Rohr

F304477

LV-Langtext: SitaVent Fireguard®, DN 100, für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen brennbaren Durchdringungen nach DIN 18234 Teil 3 und 4 bestehend aus: PE-Grundkörper, mit Kragen zur Fixierung am Verstärkungsblech und zum Einklemmen der Dampfsperre, Grundplatte mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm), PE-Rohr, DN/OD 150/160, 750 mm lang, für Dämmstoffstärken von 60 bis 450 mm, siebenlippigem Dichtring und Regenabweiser aus Polyamid. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, mit einer Dichtmanschette und einem Verstärkungsblech nach DIN EN 1090-4 mit vormontierter Brandschutzmanschette, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Fireguard®, DN 100, mit EverGuard-Manschette
Anschluss: EverGuard-Manschette
Nennweite DN: DN 100
Außendurchmesser OD (mm): 110
Artikelnummer: F304477
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH