Brandschutz / Lüftung / mit PE-Rohr

F304637

LV-Langtext: SitaVent Fireguard®, DN 150, für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen brennbaren Durchdringungen nach DIN 18234 Teil 3 und 4 bestehend aus: PE-Grundkörper, mit Kragen zur Fixierung am Verstärkungsblech und zum Einklemmen der Dampfsperre, Grundplatte mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm), PE-Rohr, DN/OD 150/160, 750 mm lang, für Dämmstoffstärken von 60 bis 450 mm, siebenlippigem Dichtring und Regenabweiser aus Polyamid. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, mit einer Dichtmanschette und einem Verstärkungsblech nach DIN EN 1090-4 mit vormontierter Brandschutzmanschette, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Fireguard®, DN 150, mit Evalon V hellgrau-Manschette
Anschluss: Evalon V hellgrau-Manschette
Nennweite DN: DN 150
Außendurchmesser OD (mm): 160
Artikelnummer: F304637
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH