Brandschutz / Lüftung / mit Edelstahlrohr

F305037

LV-Langtext: SitaVent Fireguard® mit Edelstahlrohr, DN150, für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen Durchdringungen nach DIN 18234 Teil 3 und 4 bei Dächern mit Polyurethan-Dämmung, bestehend aus: PE-Grundkörper DN 100 mit Kragen zur Fixierung am Verstärkungsblech nach DIN EN 1090-4 mit vormontierter Brandschutzmanschette, einer Dichtmanschette zum Einklemmen der Dampfsperre, Grundplatte mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm), Edelstahlrohr rostfrei, DN 150, 750 mm lang, für Dämmstoffstärken von 80 bis 450 mm, siebenlippigem Dichtring, Regenabweiser aus Polyamid und 2-teiligem Dämmkörper aus Mineralwolle 300 x 300 x 200 mm. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Fireguard® mit Edelstahlrohr, DN 150, mit Evalon V hellgrau-Manschette
Anschluss: Evalon V hellgrau-Manschette
Nennweite DN: DN 150
Außendurchmesser OD (mm): 160
Artikelnummer: F305037
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH