Freispiegelgully / PUR / SitaStandard

101090

LV-Langtext: SitaStandard Fluid senkrecht, aus Polyurethan, wärmegedämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, für Flüssigkunststoffabdichtungen, in der Nennweite DN 200. Abflussmenge 9,2 l/s bei 45 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaStandard Fluid senkrecht DN 200, mit Klebeflansch
Nennweite DN: DN 200
Außendurchmesser OD (mm): 200 mm
Artikelnummer: 101090
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH