Zubehörprodukt / Aufstockelement / PUR

105000

LV-Langtext: SitaStandard Aufstockelement, aus Polyurethan, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694 für Dämmstoffstärken von 60-520 mm. Mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495mm x 495 mm), passend zur Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfangs. Komplett mit Gleitmittel und mehrlippigem Winkeldichtring zur Rückstausicherung liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaStandard Aufstockelement, mit Bitumen-Manschette
Artikelnummer: 105000
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH