Zubehörprodukt / Aufstockelement / PUR

152577

LV-Langtext: SitaTrendy Aufstockelement, aus Polyurethan, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, wärmegedämmt, für Dämmstoffstärken von 60 - 150 mm. Mit großer, eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm), passend zur Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette. Komplett inklusive mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy Aufstockelement, mit EverGuard-Manschette
Artikelnummer: 152577
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH