Zubehörprodukt / Dämmkörper / PUR

159006

LV-Langtext: SitaTrendy Dämmkörper für Aufstockelemente 60 mm, aus Polyurethan (PUR), zum einfachen Verkleben auf der Dampfsperre, ohne mechanische Befestigung des Aufstockelementes durch Verkleben mit dem Dämmkörper, Größe 500 x 500 x 60 mm, Wärmeleitfähigkeit lambda = 0,025 W/mK, Druckfestigkeit 200 kPa, Rohdichte ca. 50 kg/m³, als Einbauhilfe und Wärmedämmung zur Verhinderung von Wärmebrücken, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy Dämmkörper für Aufstockelemente 60 mm
Artikelnummer: 159006
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH