Freispiegelgully / PUR / SitaMini

161200

LV-Langtext: SitaMini Balkongully, abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegedämmt, in der Nennwerte DN 50, mit werkseitig eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (300 mm x 300 mm) passend zur Dachabdichtung, inklusive Rundsieb, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaMini abgewinkelt DN 50, mit Bitumen-Manschette
Nennweite DN: DN 50
Außendurchmesser OD (mm): 50 mm
Artikelnummer: 161200
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH