Freispiegelgully / PUR / SitaMini

161437

LV-Langtext: SitaMini Balkongully, abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegedämmt, in der Nennweite DN 70, mit werkseitig eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (300 mm x 300 mm) passend zur Dachabdichtung, inklusive Rundsieb, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaMini abgewinkelt DN 70, mit Evalon V hellgrau-Manschette
Nennweite DN: DN 70
Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
Artikelnummer: 161437
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH