Lüfter / SitaVent Sanierungslüfter / Manschette

173118

LV-Langtext: SitaVent Sanierungslüfter, aus Polyurethan, wärmegedämmt, zur Sanierung von Lüftungsrohren mit einem Innendurchmesser von 82 - 103 mm, mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette zur homogenen Verbindung der Dachabdichtung. Komplett inklusive, 1000 mm PE- Rohr, Gleitmittel und Dichtung zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Sanierungslüfter DN 75, mit Tectofin RG-Manschette
Nennweite DN: DN 75
Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
Artikelnummer: 173118
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH