Lüfter / SitaVent Sanierungslüfter / Manschette

173248

LV-Langtext: SitaVent Sanierungslüfter, aus Polyurethan, wärmegedämmt, zur Sanierung von Lüftungsrohren mit einem Innendurchmesser von 98 - 107 mm, mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette zur homogenen Verbindung der Dachabdichtung. Komplett inklusive, 1000 mm PE- Rohr, Gleitmittel und Dichtung zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Sanierungslüfter DN 90, mit Köster TPO 2.0 F-Manschette
Nennweite DN: DN 90
Außendurchmesser OD (mm): 90 mm
Artikelnummer: 173248
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH