Lüfter / SitaVent Sanierungslüfter / Manschette

173304

LV-Langtext: SitaVent Sanierungslüfter, aus Polyurethan, wärmegedämmt, zur Sanierung von Lüftungsrohren mit einem Innendurchmesser von 115 - 130 mm, mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette zur homogenen Verbindung der Dachabdichtung. Komplett inklusive, 1000 mm PE- Rohr, Gleitmittel und Dichtung zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Sanierungslüfter DN 110, mit Mapeplan T-Manschette
Nennweite DN: DN 110
Außendurchmesser OD (mm): 110 mm
Artikelnummer: 173304
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH