Lüfter / SitaVent Sanierungslüfter / Manschette

173416

LV-Langtext: SitaVent Sanierungslüfter, aus Polyurethan, wärmegedämmt, zur Sanierung von Lüftungsrohren mit einem Innendurchmesser von 140 - 168 mm, mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette zur homogenen Verbindung der Dachabdichtung. Komplett inklusive 1000 mm PE- Rohr, Gleitmittel und Dichtung zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Sanierungslüfter DN 125, mit Polyfin-Manschette
Nennweite DN: DN 125
Außendurchmesser OD (mm): 125 mm
Artikelnummer: 173416
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH