Lüfter / SitaVent Revision / Variante

178029

LV-Langtext: SitaVent Revision mit Grundplatte aus Polyurethan, in der Nennweite DN 100, mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung. Komplett inklusive siebenlippigem Dichtring, Gleitmittel, 400 mm langem PE-Rohr, Regenabweiser und Dampfsperrkappe aus EPDM mit verschraubbarer Befestigung, Dämmstoffdübel und Ringschraube zum Herstellen eines herausnehmbaren Dämmkerns, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Revision DN 100, mit Thermoplan T TL 15-Manschette
Nennweite DN: DN 100
Außendurchmesser OD (mm): 110 mm
Artikelnummer: 178029
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH