Lüfter / SitaVent Revision / Variante

178120

LV-Langtext: SitaVent Revision mit Grundplatte aus Polyurethan, in der Nennweite DN 150, mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung. Komplett inklusive siebenlippigem Dichtring, Gleitmittel, 400 mm langem PE-Rohr, Regenabweiser und Dampfsperrkappe aus EPDM mit verschraubbarer Befestigung, Dämmstoffdübel und Ringschraube zum Herstellen eines herausnehmbaren Dämmkerns, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Revision DN 150, mit Wolfin IB-Manschette
Nennweite DN: DN 150
Außendurchmesser OD (mm): 160 mm
Artikelnummer: 178120
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH