Freispiegelgully / PUR / SitaEasy

183025

LV-Langtext: SitaEasy Attikagully, aus Polyurethan, DN 50. Abflussmenge 0,5 l/s als Speier bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss von Rohren mit Steckmuffe, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm). Mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme eines Kiesfangs, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaEasy DN 50, mit Evalon V weiß-Manschette
Nennweite DN: DN 50
Außendurchmesser OD (mm): 50 mm
Artikelnummer: 183025
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH