Freispiegelgully / PUR / SitaEasy

183206

LV-Langtext: SitaEasy Attikagully, aus Polyurethan, DN 70. Abflussmenge 0,6 l/s als Speier bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss von Rohren mit Steckmuffe, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm). Mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme eines Kiesfangs, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaEasy DN 70, mit Mapeplan D 15-Manschette
Nennweite DN: DN 70
Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
Artikelnummer: 183206
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH