Entwässerungsroste / Stahl / SitaDrain Klassik

201000

LV-Langtext: SitaDrain® Klassik 100, aus Stahl verzinkt, Belastungsklasse K3 nach DIN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in der Breite 100 mm und in der Länge 1000 mm, mit umlaufendem Rahmen zur Aufnahme des Gitterrostes in der Maschenweite 9 mm x 64 mm, mit zwei eingepressten Gewindemuffen M12 aus Messing zur Aufnahme der vormontierten Gummifüße zur stufenlosen Höheneinstellung von 70-110 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Klassik 100, mit Gitterrost
Material: Stahl verzinkt
Maße: 1000 mm x 100 mm
Höhe: 25 mm
Design: Gitterrost
Artikelnummer: 201000
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH