Entwässerungsroste / Stahl / SitaDrain Terra

204040

LV-Langtext: SitaDrain® Terra mit Gitterrost, aus Stahl verzinkt, Belastungsklasse K3 nach DIN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 400 mm x 400 mm, Maschenweite 9 mm x 64 mm, mit umlaufendem Rahmen zur Aufnahme des Rostes, mit vier verschweißten Gewindemuffen M12 aus Messing zur Aufnahme der vormontierten Gummifüße zur stufenlosen Höheneinstellung von 70-110 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Terra, mit Gitterrost
Material: Stahl verzinkt
Maße: 400 mm x 400 mm
Höhe: 25 mm
Design: Gitterrost
Artikelnummer: 204040
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH