Entwässerungsroste / Edelstahl / SitaDrain Wood

222013

LV-Langtext: SitaDrain® Wood mit Ellipsenrost, Rinne und Ellipsenrost aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, mit einer Materialstärke von 1,5 mm, erfüllt Anforderungen der Belastungsklasse K3 nach DIN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 150 mm x 1000 mm x 22 mm, freier Querschnitt des Rostes A = 162,5 cm², für den Einsatz auf genutzten Dachflächen mit Nutzbelag aus Holz, WPC, o.ä., mit direkter Auflage auf bauseitiger Unterkonstruktion, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Wood, mit Ellipsenrost
Material: Edelstahl rostfrei
Maße: 1000 mm x 150 mm
Höhe: 22 mm
Design: Ellipsenrost
Artikelnummer: 222013
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH