Entwässerungsroste / Edelstahl / SitaDrain Kastenrinne Designroste

224014

LV-Langtext: SitaDrain® Kastenrinne mit Bubblerost, Rinne und Bubblerost aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, mit einer Materialstärke von 1,5 mm, Belastungsklasse K3 nach DIN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 150 mm x 1000 mm x 40 mm, freier Querschnitt des Rostes A = 97,9 cm², Rinne mit 4 mm breiten Schlitzen zur Ableitung des Regenwassers von der Nutzschicht auf die Abdichtungsebene, inklusive Verbindungskrallen liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne, mit Bubblerost
Material: Edelstahl rostfrei
Maße: 1000 mm x 150 mm
Höhe: 40 mm
Design: Bubblerost
Artikelnummer: 224014
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH